# Attributs en ligne

Les attributs en ligne indiquent si un système de vision In-Sight est dans l’état En ligne ou Hors ligne. Lorsque le système de vision In-Sight est Hors ligne, l’attribut OfflineReason peut déterminer le motif de l’état Hors ligne du système de vision.

## Valeurs des attributs OfflineReason

Offline Reason | Nom | Description
--- | --- | ---
0 | En ligne | Le système de vision est en ligne.
1 | Programmation | Le projet en cours sur le système de vision est en cours de modification.
2 | Signal discret hors ligne | Un signal discret maintient le système de vision hors ligne.
3 | Communications hors ligne | Un protocole de communication maintient le système de vision Hors ligne.

Remarque : Il est possible que plusieurs périphériques maintiennent le système de vision In-Sight Hors ligne. Dans ce cas, l’attribut OfflineReason renvoie le canal avec le code de motif le plus bas.

Vous pouvez utiliser l’attribut SetOffline pour forcer le système de vision In-Sight à passer en état Hors ligne. Lorsque SetOnline est réglé sur Vrai, l’attribut OfflineReason renvoie le motif de Communications hors ligne, à moins que d’autres motifs ne maintiennent le système de vision en état Hors ligne.