# Repères

Crée un groupe de repères extraits par d’autres outils de vision In-Sight.

Remarque : Étant donné que la fonction Fixtures peut accepter une liste variable de valeurs de cellules, cette fonction ne peut être configurée par le biais d’une feuille de propriétés. Cette fonction peut être configurée directement dans la cellule ou dans la barre de formule de la barre d’outils Modification du projet : soit en entrant directement les valeurs de la cellule, soit en sélectionnant les références de cellules des structures de données prises en charge.

## Repères – Entrées

    Syntax: Fixtures(Cell0, Cell1, Cell2, ...)

Paramètre | Description
--- | ---
Cellule | Détermine une liste de longueur variable de cellules contenant des structures de données renvoyées par les fonctions suivantes : DetectBlobs Fixture Une autre fonction Fixtures. Remarque : La fonction Fixtures prend en charge un maximum de 128 valeurs de repère.

## Repères – Sorties

Renvoie | Une structure de données Fixtures, ou #ERR si l’une des entrées est incorrecte.
Résultats | La structure de données Fixtures peut être utilisée avec les Vision Data Access functions Structures suivantes :
Fonction | Description
GetNFound(Fixtures) | Renvoie le nombre de
GetX(Fixtures, Index) | Renvoie l’offset en X de la structure indexée (coordonnées de l’image).
GetY(Fixtures, Index) | Renvoie l’offset en Y de la structure indexée (coordonnées de l’image).
GetAngle(Fixtures, Index) | Renvoie l’angle d’orientation de la structure indexée (coordonnées de l’image).