# Vérification de la configuration de la communication PROFINET

Une fois la configuration terminée, vérifiez la communication PROFINET comme suit :

1. Cliquez sur le menu Station de la fenêtre HW Config, et sélectionnez le menu Open ONLINE (Ouvrir les équipements EN LIGNE). En cas de problème de communication, un signe barré rouge s’affiche dans le coin supérieur gauche du symbole du système de vision.

2. En cas d’erreur, vérifiez la connexion physique et le nom attribué au périphérique. Pour cela, vérifiez le paramètre PLC => Ethernet => Verify Device Name (Vérifier le nom du périphérique). En cas d’erreur, une croix rouge s’affiche dans la colonne Statut (État). Dans ce cas, cliquez sur le bouton Assign Name (Attribuer un nom), sélectionnez le périphérique adapté dans la liste, puis cliquez sur Assign name (Attribuer un nom).

3. Si tout se passe bien, une marque verte doit s’afficher dans la colonne Status (État) à la place de la croix rouge.

Remarque :

Si un nouveau nom a été attribué au système de vision In-Sight, son nom initial est remplacé dans le système de vision. Dans ce cas, le processeur Siemens s’arrête. Pour redémarrer le processeur Siemens depuis la fenêtre HW Config, effectuez un clic droit sur le processeur, sélectionnez l’option Operating Mode (Mode de fonctionnement), puis cliquez sur le bouton Warm Restart (Redémarrage à chaud). Cette opération permet de configurer correctement la communication PROFINET entre le PLC et le système de vision.