# Activer le serveur OPC UA

Si vous utilisez OPC UA, vous devez d’abord activer le serveur In-Sight OPC UA sur le système de vision, puis vous connecter à partir du client OPC UA.

1. Exécutez la suite In-Sight.

2. Sélectionnez un système de vision et cliquez sur Industrial Ethernet sur l’écran d’accueil. La boîte de dialogue Configuration d’Industrial Ethernet s’affiche à l’écran.

3. Cochez la case « Activer le serveur OPC UA ».

4. Cliquez sur OK.

5. Un redémarrage est nécessaire. Cliquez sur Oui pour redémarrer le système de vision. Une fois redémarré, le serveur OPC UA est initialisé. Le point de terminaison de découverte est à l’écoute des requêtes du client OPC UA.

6. Lancez le client OPC UA.

7. Depuis le client OPC UA, entrez l’URL du point de terminaison pour vous connecter au serveur OPC UA. L’URL du point de terminaison doit être au format suivant, où <Adresse IP> est l’adresse IP du système de vision : opc.tcp://<Adresse IP>:4840 Par exemple : opc.tcp://192.168.0.8:4840.

Remarque : Il est possible d’établir au maximum 2 connexions client simultanément.