# ReadDiscrete

Lit des bits d’un canal d’entrées discrètes.

## ReadDiscrete – entrées

Paramètre | Description
Événement | Détermine l’événement de mise à jour provoquant la lecture.
Bit de départ | Indique le premier bit de l’ensemble. La valeur de ce paramètre varie : La valeur par défaut est 1. Vous ne pouvez pas définir le bit de départ sur 0. La valeur minimale autorisée est 1. La valeur maximale autorisée varie en fonction du matériel utilisé et du nombre de lignes d’entrée : In-Sight 2800 : 3 In-Sight 3800 : 3
Nombre de bits | Indique le nombre de bits dans l’ensemble. La valeur de ce paramètre varie : La valeur par défaut est 1. La valeur minimale autorisée est 1. La valeur maximale autorisée varie en fonction du matériel utilisé et du nombre de lignes d’entrée : In-Sight 2800 : 3 In-Sight 3800 : 3 Remarque : Le nombre de bits varie en fonction de la configuration matérielle et du nombre de lignes d’entrée.

Remarque : Vous pouvez configurer les lignes d’E/S discrète comme entrée ou sortie, ce qui affecte les valeurs maximales du Bit de départ et du Nombre de bits.

## ReadDiscrete – Sorties

Renvoie | L’entier positif lu, ou #ERR. Le bit de départ et le nombre de bits doivent être compris dans la plage de bits d’entrée, sinon la fonction renvoie #ERR.