# Store File

Sauvegarde le projet actuel dans la mémoire flash du système de vision In-Sight, sur le disque virtuel ou une carte SD.

Remarque :

- Lorsque la case Autoriser l’enregistrement en ligne des projets est cochée, les utilisateurs disposant d’un accès complet ou protégé peuvent enregistrer des projets lorsqu’ils sont en ligne. À l’inverse, si la case Autoriser l’enregistrement en ligne des projets est décochée, le système de vision doit être Hors ligne pour enregistrer des projets.

- Pour enregistrer le fichier projet en cours avec le nom spécifié dans le dossier RAMDisk de système de vision, la syntaxe est la suivante : TFRAMDisk/[Nom de fichier]. Par exemple, pour enregistrer le fichier "Test.jobx" dans le dossier RAMDisk de système de vision, exécutez la commande suivante : "TFRAMDisk/Test.jobx".
- Pour enregistrer le fichier projet en cours avec le nom spécifié dans le dossier de la carte SD du système de vision, la syntaxe est TFSDCARD/[nom du fichier]. Par exemple, pour enregistrer le fichier « Test.jobx » dans le dossier de la carte SD du système de vision, exécutez la commande suivante :

  TFSDCARD/Test.jobx.

- La boîte de dialogue Paramètres du serveur de projets permet de configurer un serveur FTP qui hébergera les fichiers projet In-Sight pour le système de vision In-Sight, ce qui permet à un autre équipement, tel qu’un PLC ou un automate, de modifier les projets sans spécifier d’emplacement à l’aide des commandes en mode natif LF et TF.

## Store File – entrées

Syntaxe : TF[nomdufichier]

Paramètre | Description
--- | ---
Nom du fichier | Nom du projet. La commande s’exécute avec ou sans l’extension du fichier .JOBX.

## Store File – sorties

Renvoie un code d’état, suivi d’une terminaison de ligne. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | Le nom du fichier manque.
-2 | Échec de l’enregistrement du projet, le système de vision est en ligne ou le fichier est introuvable. La commande n’a pas pu être exécutée.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Store File – exemple

Pour nommer le projet en cours "Test" et l’enregistrer dans la mémoire flash du système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante :

TFTest.jobx

Le système de vision In-Sight répond par 1, ce qui indique que le projet en cours a été enregistré avec succès.