# Fonctions Calibrate

La calibration est le processus de conversion des mesures des pixels en valeurs réelles et significatives. Au cours de ce processus, une conversion bidimensionnelle (2D) associe mathématiquement les points des coordonnées de pixels d’une image à des coordonnées réelles. Une fois qu’une image a été calibrée, d’autres outils de vision peuvent faire référence à la calibration en entrée, et produire des résultats dans des unités calibrées (réelles).

Remarque :

- Si vous utilisez la fonction Calibrate, la configuration physique et optique (objectif, capteur et relation physique entre le capteur et la scène obtenue) doit être identique pour la calibration et l’opération exécutable. Si l’un de ces éléments est modifié, le système doit être recalibré. Il est donc recommandé d’utiliser le même capteur et le même objectif pour la calibration et le traitement des images obtenues en cours d’exécution. Les paramètres de configuration et de calibration d’origines du capteur et de l’objectif doivent également être conservés. Par exemple, toute modification apportée au format d’acquisition (en changeant la résolution) ou tout déplacement du capteur rend invalide la conversion 2D calculée qui associe les pixels à des coordonnées réelles.
- La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.