# Get Info

Renvoie les informations système du système de vision In-Sight.

## Get Info – entrées

Syntaxe : GI

## Get Info – Sorties

Renvoie un code d’état, suivi des informations du système.

Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-2 | La commande n’a pas pu être exécutée.

Les informations système comprennent :

Sortie | Description
--- | ---
Numéro de série | Le numéro de série du système de vision In-Sight.
Version de l’application | La version actuelle du micrologiciel du système de vision In-Sight.
Version du moniteur | La version du moniteur du système de vision In-Sight. L’écran In-Sight est surtout utilisé pour le dépannage du capteur In-Sight. Le "Mode sans échec" vous permet de démarrer In-Sight en remettant tous les paramètres à zéro. N’oubliez pas que cette opération remplacera les "Paramètres" actuels du capteur In-Sight, y compris les paramètres d’E/S, de démarrage et les paramètres personnalisés, sans invite ni avertissement. Les "Diagnostics" et "Mode serveur" sont réservés à un usage interne et ne doivent pas être utilisés sans une assistance du support technique Cognex. "Démarrer In-Sight" lance le logiciel In-Sight sur le système.
Adresse MAC | L’adresse MAC (Media Access Control) du système de vision In-Sight.
Date de version | La date de la version du micrologiciel du système de vision In-Sight.

## Get Info – exemple

Pour afficher les informations système d’un système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : GI

Le système de vision répond initialement par 1, ce qui indique que la commande a été exécutée avec succès. Les informations du système sont affichées sur les lignes suivantes.