# WriteDiscrete

Transmet des bits vers un canal de sorties discrètes.

## WriteDiscrete – entrées

Paramètre | Description
Événement | Indique l’événement forçant une mise à jour. Ce paramètre doit être une référence à un événement avec horodatage, par exemple l’un des événements suivants : Une cellule contenant une fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button.
Bit de départ | Indique le premier bit de l’ensemble. La valeur de ce paramètre varie : La valeur par défaut est 1. Vous ne pouvez pas définir le bit de départ sur 0. La valeur minimale autorisée est 1. La valeur maximale autorisée varie en fonction du matériel utilisé et du nombre de lignes d’entrée : In-Sight 2800 : 3 In-Sight 3800 : 3
Nombre de bits | Indique le nombre de bits dans l’ensemble. La valeur de ce paramètre varie : La valeur par défaut est 1. La valeur minimale autorisée est 1. La valeur maximale autorisée varie en fonction du matériel utilisé et du nombre de lignes d’entrée : In-Sight 2800 : 3 In-Sight 3800 : 3 Remarque : Le nombre de bits varie en fonction de la configuration matérielle et du nombre de lignes d’entrée.
Valeur | Indique une valeur entière positive. La valeur maximale dépend du nombre de bits écrits.

## WriteDiscrete – Sorties

Renvoie | La valeur écrite ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est non valide.