# Barre de menus – Capteur

L’onglet Capteur de la barre de menus permet de déclencher système de vision In-Sight, une répétition de trigger, d’activer et de désactiver la vidéo en direct, de basculer entre les modes En ligne et Hors ligne et d’ouvrir les fenêtres Paramètres de liste des résultats, Paramètres d’état du projet, Paramètres de la Vue opérateur ou Paramètres des E/S discrètes.

Option | Raccourci | Description
Déclencheur | F5 | Acquiert une nouvelle image à partir du système de vision In-Sight.
Répétition de trigger | N/A | Acquiert des images en continu (aussi rapidement que possible). Pour compenser les différentes conditions d’éclairage après chaque acquisition, In-Sight Spreadsheet ajuste automatiquement la durée d’exposition en spécifiant un intervalle entre les acquisitions, en millisecondes, de 0 à 10 000 ; avec une valeur par défaut de 500. Le délai dépend de la durée de traitement de l’image requise par le projet. Par exemple, si l’intervalle de déclenchement est défini sur 5 000 millisecondes, le système système de vision In-Sight procède à l’acquisition d’une image toutes les 5 000 millisecondes, sous réserve que le projet ait fini de traiter l’image en cours dans ces 5 000 millisecondes. Sinon, système de vision In-Sight acquiert une nouvelle image dès que le traitement de l’image en cours est terminé.
Vidéo directe | N/A | Affiche une image vidéo en direct à utiliser lors de l’ajustement de l’objectif et du champ de vision de système de vision In-Sight. Pour quitter ce mode, cliquez sur le bouton Vidéo directe dans le volet contextuel de l’étape d’application Configurer l’image, cliquez sur le bouton Vidéo directe dans la barre d’outils Affichage du projet ou cliquez sur l’image. Remarque : Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les étapes d’application.
En ligne | Ctrl+F8 | Bascule l’état en ligne/hors ligne du système de vision In-Sight actif.
Paramètres de liste des résultats | N/A | Ouvre la fenêtre Paramètres de liste des résultats, dans laquelle vous pouvez cocher la case Activer la liste des résultats, puis configurer les résultats que vous souhaitez voir : Mode : Résultats de réussite/échec (par défaut) : Pour l’enregistrement des résultats de réussite et d’échec. Résultats d’échec : Pour l’enregistrement des résultats d’échec. Résultats valides : Pour l’enregistrement des résultats valides, ou de réussite. Séparer les résultats (Échec/Succès) : Pour enregistrer les résultats d’échec et de réussite et vous permettre d’afficher ces résultats ensemble ou séparément dans la séquence vidéo, ceci en fonction de l’état des boutons Résultats valides et Résultats d’échec. Remarque : Lorsque vous sélectionnez le mode Séparer les résultats (Échec/Succès) : la liste déroulante de la file d’attente est désactivée ; les listes déroulantes Taille du succès et Taille de l’échec sont désactivées. Taille de la liste : en valeur numérique par résultat. Vous pouvez enregistrer jusqu’à 20 résultats, en fonction de la résolution de système de vision In-Sight de la mémoire vive disponible. Si la taille de la liste spécifiée dépasse la mémoire vive disponible du système système de vision In-Sight, le plus grand nombre possible de résultats est réservé au système système de vision In-Sight. Taille du succès : en valeur numérique par résultat (minimum = 1). système de vision In-Sight a enregistré le nombre de résultats positifs. Lorsque vous sélectionnez l’option Séparer les résultats (Échec/Succès) dans la liste déroulante Mode, la taille combinée des résultats de réussite et d’échec ne dépasse pas la taille de la file d’attente allouée à système de vision In-Sight. Taille de l’échec : en valeur numérique par résultat (minimum = 1). système de vision In-Sight a enregistré le nombre de résultats en échec. Lorsque vous sélectionnez l’option Séparer les résultats (Échec/Succès) dans la liste déroulante Mode, la taille combinée des résultats de réussite et d’échec ne dépasse pas la taille de la file d’attente allouée à système de vision In-Sight. Case à cocher Liste des résultats hors ligne. Non cochée par défaut et collecte des résultats uniquement en ligne. Cochez cette case si vous voulez que la liste de résultats collecte les résultats hors ligne. Case à cocher Conserver les premiers résultats. Décochée par défaut, permet au logiciel d’éliminer l’image la plus ancienne pour faire de la place aux plus récentes. Cochez cette case si vous souhaitez conserver indéfiniment les images en file d’attente une fois que celle-ci est pleine, le logiciel n’ajoute alors pas de nouvelles images à la file d’attente. Case à cocher Effacer lors du passage En ligne. Cochée par défaut, la séquence vidéo est effacée chaque fois que le capteur est placé en ligne.
Paramètres d’état du projet | S. O. | Permet de désigner une cellule de feuille de calcul pour indiquer si l’inspection globale est un succès ou non. Cette valeur succès/échec est incluse dans chaque message de Protocole d’atelier envoyé par l’appareil. Cellule d’observation : La cellule à sélectionner. Les quatre cases à cocher suivantes vous permettent d’indiquer les valeurs de la cellule correspondant à un résultat succès ou échec. Cellule échec avec #ERR. Cellule échec avec valeur < 0. Cellule échec avec valeur = 0. Cellule échec avec valeur > 0. Remarque : La cellule sélectionnée et les valeurs des conditions succès/échec sont liées à la cellule et aux conditions des paramètres de la liste des résultats.
Paramètres de la vue opérateur | S. O. | Vous pouvez utiliser cette fenêtre de paramètres pour sélectionner les cellules à afficher sur WebHMI. Sélection de cellules : Sélectionne la plage de cellules à afficher. Sélection de région : Sélectionne la région à l’écran pour positionner le graphique indiquant la plage de cellules. X, Y : Position de la région affichée. Largeur, hauteur : Taille de la région affichée. Taille adaptée au contenu : Redimensionne la taille de la région pour l’adapter à la hauteur et la largeur de la plage de cellules sélectionnée. Afficher l’image : Si sélectionné, affiche l’image en mode Vue opérateur sur WebHMI. Afficher les graphiques : Si sélectionné, affiche les graphiques de l’outil en mode Vue opérateur sur WebHMI.
Paramètres des E/S discrètes | S. O. | Permet de configurer les signaux des lignes de données d’entrée et de sortie du système de vision. Utilisez le tableau des lignes de données pour configurer chaque ligne d’entrée/sortie. Sélectionnez une ligne dans le tableau pour afficher à droite des paramètres supplémentaires pour les lignes de sortie. Durée du déclencheur (µs) indique, pour toutes les lignes d’entrée, la durée en microsecondes pendant laquelle l’appareil retarde la reconnaissance d’un signal d’entrée valide. Ne s’applique pas à la ligne DÉCLENCHEMENT. Case à cocher Désactiver les sorties en mode Hors ligne : Si vous cochez cette case, vous pouvez désactiver les sorties lorsque le système de vision est hors ligne. Entrée : Index de ligne d’entrée. Sortie : Index de ligne de sortie. Direction : Indique si la ligne est une entrée ou une sortie. Nom : Le nom que vous donnez aux lignes d’entrée/sortie. Type de signal : Indique le type de signal, par exemple User Data, Event, Parallel Job Load, Job ID, Online, et Trigger pour les lignes d'entrée, et Programmed, High, Low, Acquisition Start, Acquisition End, Acquisition Missed, Strobe, Job Completed, Online, Busy, Job Load OK, et Job Load Fail pour les lignes de sortie.