# WriteDevice

Exporte les données d’un système de vision In-Sight vers un autre hôte du réseau, par une connexion TCP/IP.

Remarque : La fonction WriteDevice peut envoyer un message à un hôte distant, en ligne ou hors ligne.

## WriteDevice – entrées

Paramètre | Description
Événement | Indique l’événement forçant une mise à jour. Ce paramètre doit être une référence à l’un des éléments suivants : La structure de données Image dans la cellule A0, contenant la fonction . Pour plus d’informations, consultez la fonction . Une cellule contenant une fonction Événement. Pour plus d’informations, consultez la fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button. Pour plus d’informations, consultez la fonction Button.
Périphérique | Référence à une cellule de tableur contenant une structure de données Device créée par une fonction TCPClient ou TCPServer. Si la cellule de la feuille de calcul contient une fonction TCPClient et que la connexion n’est pas encore établie, la mise à jour de l’événement déclenche une tentative de reconnexion. Pour plus d’informations, consultez la rubrique TCPClient.
Données 1, 2, ... | Une référence à une cellule contenant les données à exporter vers le périphérique serveur TCP/IP spécifié dans la fonction TCPClient. Plusieurs entrées de données sont concaténées dans un seul paquet.

## WriteDevice – Sorties

Renvoie | Une structure de données Write contenant les données qui seront exportées à chaque initialisation de l’événement spécifié, ou #ERR en cas d’erreur : si l’un des paramètres d’entrée est non valide. Pour un périphérique TCPClient, indique si la connexion n’a pas pu être établie pendant le délai d’attente défini. Pour un périphérique TCPServer, indique si aucune connexion n’est disponible.