# Commandes du mode natif

## Commandes de base du mode natif

- Load File : (LF) Ouvre le projet spécifié à partir de la mémoire flash du système de vision In-Sight, ce qui rend le projet actif. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Load File.
- Read File : (RF) Lit un projet à partir de la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Read File
- Write File : (WF) Envoie le projet actuel vers la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Write File.
- Delete File : (DF) Supprime le projet spécifié ou du fichier de données de cellules (.cxd) à partir de la mémoire flash du système de vision. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Delete File.
- Get File : (GF) Renvoie le nom de fichier projet courant sur le système de vision. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Get File.
- Set Job : (SJ) Ouvre un projet à partir d’un emplacement de projets de la mémoire flash du système de vision, ce qui rend le projet actif. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Job.
- Get Job : (GJ) Accède au numéro du projet actuellement ouvert. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Get Job.
- Get Value : (GV) Renvoie la valeur dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Get Value.
- Set Integer : (SI) Définit une valeur entière dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Integer.
- Set Float : (SF) Définit une valeur à virgule flottante dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Float.
- Set Region : (SR) Définit les valeurs d’une cellule EditRegion ou d’une balise symbolique. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Region.
- Set String : (SS) Définit une valeur de chaîne dans une cellule ou une balise symbolique spécifiée. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set String.
- Set Online : (SO) Configure le système de vision en mode en ligne ou hors ligne. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Online.
- Get Online : (GO) Renvoie l’état en ligne du système de vision. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Get Online.
- Set Event : (SE) Déclenche un événement spécifié. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Event.
- Set Event and Wait : (SW) Déclenche un événement spécifique et attend que la commande soit terminée pour renvoyer une réponse. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Set Event and Wait.