# Fonctions Message

Les fonctions de message lisent les chaînes de texte depuis un système de vision In-Sight et écrivent des chaînes de texte dans un système de vision In-Sight par l’intermédiaire d’une connexion en mode natif.

- ReadMessage : lit la chaîne de texte envoyée par un hôte de réseau distant ou un périphérique en série à l’aide de la commande Send Message.
- WriteMessage : écrit une chaîne de texte lorsque la commande ReadMessage est exécutée. WriteMessage transmet cette chaîne en utilisant la même connexion que celle employée par la fonction ReadMessage.