# GetTemperature

La fonction GetTemperature renvoie la température du composant sélectionné du système de vision In-Sight série D900, en degrés Celsius, lorsque l’événement spécifié se produit. Cette fonction permet de s’assurer que la température du boîtier du système de vision ne dépasse pas la température spécifiée comprise entre 0 °C et 65 °C (32 °F et 149 °F).

L’exemple suivant illustre comment configurer la feuille de calcul et la page Web pour afficher la température du boîtier du système de vision sur l’IHM Web.

1. Configurez la feuille de calcul comme suit :
   - Button
     - Nom : Température
   - GetTemperature
     - Événement : Fait référence à la cellule qui contient la fonction Button.
     - Composant : Boîtier
2. Publiez les cellules Button et GetTemperature.

3. Accédez à votre WebPage, recherchez les balises dans la fenêtre Balises, et glissez-déposez ces balises sur votre page Web.

4. Mettez le système de vision en ligne.
5. Ouvrez l’IHM Web dans votre navigateur.
6. Cliquez sur le bouton Température. La température du boîtier du système de vision In-Sight est alors renvoyée.

## GetTemperature – entrées

Paramètre | Description
--- | ---
Événement | Indique l’événement qui renvoie la température du système de vision. Ce paramètre doit être une référence à un événement avec horodatage, par exemple l’un des événements suivants : Une cellule contenant une fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button.
Composant | Indique le composant pour lequel renvoyer la température. Pour le moment, seul l’option Case, ou Boîtier, est prise en charge.
0 | Boîtier | Renvoie la température du boîtier du système de vision.

## GetTemperature – Sorties

Remarque : Lorsque la fonction GetTemperature est initialement ajoutée à la feuille de calcul, elle renvoie 0. Elle met à jour la valeur une fois que l’événement spécifié dans le paramètre Event s’est produit.

Renvoie | Renvoie la température du composant sélectionné du système de vision In-Sight série D900, en degrés Celsius.