# ExtractCabration

ExtractCalibration crée une transformation 2D, en coordonnées réelles, basée sur l’image « non déformée » renvoyée par une fonction TransformImage , et récupère les données de calibrage contenues dans la structure de données Image générée par la fonction ScaleImage.

Remarque : Pour que la fonction ScaleImage fonctionne correctement avec ExtractCabration, le paramètre Image des fonctions doit être défini comme une référence à une fonction qui renvoie une structure de données Calib.

## À propos de ExtractCabration

Lorsqu’une fonction TransformImage est ajoutée, ExtractCabration est automatiquement insérée pour associer une transformation 2D aux coordonnées réelles définies par l’image générée par une fonction TransformImage. En utilisant la structure de données Image générée par la fonction TransformImage comme seule entrée, ExtractCabration renvoie une structure de données Calib, qui peut être utilisée comme référence lorsqu’une fonction TransBlobsToWorld , TransEdgesToWorld , TransFixtureToWorld , TransPatternsToWorld et/ou TransPixelToWorld était utilisée sur l’image non déformée générée par une fonction TransformImage. ExtractCabration et TransformImage peuvent être associés à l’aide de la fonction CalibrateImage.

Indépendamment, ExtractCabration peut être insérée dans la feuille de calcul et son paramètre Image défini comme une référence à la structure de données Image générée par la fonction ScaleImage. ExtractCabration récupère ensuite les données de calibrage passées à ces fonctions.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## ExtractCabration – Entrées

Paramètre | Description
Image | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Image valide créée par une fonction ScaleImage ou TransformImage. Lorsqu’elle est automatiquement insérée avec une fonction TransformImage, la cellule référencée est par défaut la cellule contenant la structure de données Image renvoyée par TransformImage ; sinon, la cellule référencée est $A$0, et elle contient la structure de données Image renvoyée .

## ExtractCabration – Sorties

Renvoie | Une structure de données Calib contenant les coefficients qui définissent la transformation entre deux systèmes de coordonnées.