# Problèmes connus

Référence du problème | Problème connu
--- | ---
IS280-10296 | Il y a un délai d’une seconde pendant la mise à jour du micrologiciel lorsque le système n’est plus alimenté. Pour éviter cela, ne débranchez pas l’alimentation pendant la mise à jour du micrologiciel.
IS280-628 | La date et l’horodatage du système de vision sont basés sur l’heure de fabrication, et non sur la date/l’heure actuelle.
IS280-10672 | Les performances d’enregistrement/lecture diminuent si le nombre d’images est élevé (plus de 100). Au fur et à mesure que le nombre d’images augmente et s’approche de plusieurs centaines, le défilement devient lent.
IS280-892 | Si l’éditeur est connecté à un système de vision en ligne, les performances du projet sont affectées. Assurez-vous qu’aucun éditeur n’est connecté à un système de visionà moins que les performances du projet ne soient pas critiques dans cette situation.
IS280-10985 | Si vous liez un outil à l’étape d’application Communication et le supprimer ultérieurement, les liens avec cet outil dans l’étape d’application Communication seront supprimés. Si vous décidez d’utiliser l’opération Annuler après la suppression, l’outil sera de nouveau présent, mais les liens avec l’outil ne seront pas rétablis dans l’étape d’application Communication. Seuls les liens situés sur le côté droit de l’écran échappent à la règle (par exemple, le volet contextuel, dont le lien « activé » est restauré).
S. O. | Si vous utilisez OPCUA avec les paramètres réseau définis sur DHCP au lieu de IP statique, cette configuration peut entraîner des déconnexions. Pour éviter cela, utilisez une adresse IP statique.
ISPROD-2160 | Les caractères Emoji ou Unicode dans les mots de passe ne sont pas pris en charge, mais parfois autorisés.
ISPROD-1330 | Lorsque vous repérez un outil de modèle sur un autre outil de modèle, l’emplacement de l’outil se déplace correctement en fonction de l’outil. Ce n’est pas le cas pour l’angle. Pour être plus précis, la plage angulaire semble faire référence à l’image principale et non au repère.
ISPROD-4705 | Un fichier BMP enregistré sur une caméra In-Sight 2800 n’arrive pas à s’ouvrir sur une autre caméra In-Sight 2800
ISPROD-4320 | Les fichiers SVG et les images avec des graphiques sont mal coupés si la mise à l’échelle du navigateur est activée.
ISPROD-1355 | Le mode de déclenchement automatique n’entraîne pas de chevauchement l’acquisition lorsque l’exécution du projet dépasse l’intervalle de déclenchement. Au lieu de cela, l’acquisition suivante est simplement retardée jusqu’à la fin de l’exécution du projet. Dans le cadre de projets longue durée, l’intervalle de déclenchement est déterminé par le plus long des deux.
ISPROD-3869 | WriteImage ne crée pas de sous-dossiers sur le serveur FTP, et le transfert échouera s’ils n’existent pas déjà. Pour éviter cela, assurez-vous que les répertoires existent avant de tenter d’écrire dessus via FTP.
ISPROD-5069 | La commande du mode natif SW8 réagit avant la fin de l’inspection.
ISPROD-5485 | Si vous essayez de vous connecter aux deux instances d’un système de vision à double port Ethernet en sélectionnant les deux, cliquez sur une option de connexion dans ISVS a pour effet de redémarrer le capteur. Le capteur doit être redémarré physiquement.
ISPROD-6400 | WriteData, avec l’option Ajouter, n’a pas le fonctionnement attendu en raison de transferts parallèles provoquant des écritures entrelacées.
ISPROD-6900 | La caméra bascule dans un état incorrect. Elle doit être redémarrée si les paramètres d’acquisition partielle sont modifiés juste après avoir mis la caméra hors ligne.
ISPROD-6938 | L’émulateur affiche les outils EL même en l’absence de dongle physique ou cloud. Si vous essayez d’ajouter l’un de ces outils sans le dongle, un message d’erreur s’affiche.
S. O. | Si vous souhaitez supprimer le dongle InSightEmulator et le bouton de suppression est grisé, utilisez l’une des solutions suivantes : Lorsque vous installez CodeMeter SDK, le bouton de suppression est activé. Lorsque vous installez CodeMeter Runtime, le bouton de suppression est désactivé. Il existe une clé de registre : Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\WIBU-SYSTEMS\CodeMeterCC Régler la valeur de AllowCmActDelete sur 1 active le bouton. Il s’agit d’une fonctionnalité de WiBu pour éviter que les clients ne suppriment des licences par erreur.
ISPROD-6536 | En cas de déconnexion réseau ou si vous supprimez le dongle cloud lors de l’émulation et de l’utilisation des outils EL, des erreurs de licence risquent de s’afficher et d’entraîner le plantage de l’émulateur.
ISPROD-6216 | Lors du déclenchement de la caméra à partir un PLC, le signal TriggerReady ne fonctionne pas correctement et reste bas même lorsque le déclenchement est prêt. Dans cet état, le PLC peut toujours déclencher la caméra.