# CalibratePoints

La fonction CalibratePoints est utilisée pour calculer les transformations correctes avec les déformations de perspective (linéaire) et d’objectif (non linéaire).

## CalibratePoints – Présentation

CalibratePoints utilise une référence à un ensemble de points de calibrage et un modèle de déformation d’objectif pour calculer la transposition entre l’image et les coordonnées réelles. Elle peut être utilisée dans tout outil de calibrage qui nécessite une structure de données Calib en entrée.

## CalibratePoints – entrées

Paramètre | Description
--- | ---
Points de calibrage | Entrez une cellule contenant une structure de données CalibPoints qui sera utilisée pour élaborer la transformation de coordonnées.
Déformation de l’objectif | Le modèle de déformation provoquée par l’objectif, linéaire ou non linéaire, à utiliser pour faire correspondre les coordonnées réelles aux coordonnées de l’image.
0 = Aucune déformation de l’objectif | Ne tient compte que de la déformation provoquée par la perspective.
1 = Déformation radiale centrale | Tient compte de la légère déformation radiale au centre de l’image.
2 = Déformation radiale excentrée | Tient compte de la déformation radiale des zones autres que le centre de l’image.
3 = Déformation de projection | Tient compte de la déformation causée par les objectifs grand-angle et ultra grand-angle
4 = Déformation large | Tient compte de la déformation de l’objectif, allant de faible à sévère.
Délai d’attente | Indique la durée (en millisecondes) pendant laquelle la fonction CalibratePoints s’exécute. L’exécution de la fonction s’arrête lorsque le délai d’attente est dépassé. (Minimum = 0, Maximum = 9999999, Par défaut = 30000) Remarque : 0 désactive la fonction de délai d’attente.

## CalibratePoints – Sorties

Renvoie | Une structure de données Calib qui peut être utilisée comme entrée de tout outil de calibrage nécessitant une transformation, telle que TransformImage , TransWorldToPixel, CalibrateImage, etc.