# Configuration matérielle du PLC

Configurez le PLC avec SIMATIC Manager en suivant les étapes ci-dessous :

1. Démarrez SIMATIC Manager, et créez un nouveau projet.

2. Ajoutez une nouvelle station SIMATIC 300 au projet. Pour cela, effectuez un clic droit sur la liste des tâches dans le volet gauche de l’interface utilisateur, puis sélectionnez l’option Insert New Object => SIMATIC 300 Station (Insérer un nouvel objet => SIMATIC 300 Station).

3. Ouvrez le menu de configuration du matériel (HW Config) en cliquant sur la station SIMATIC 300 nouvellement ajoutée, puis en double-cliquant sur Hardware (Matériel) dans le volet droit de l’interface utilisateur.

4. Glissez et déposez un rail vers HW Config à partir du catalogue situé sur le côté droit de l’interface utilisateur. Le rail se trouve dans le menu SIMATIC 300 => RACK 300 => Rail.

5. Glissez et déposez le type de CPU adapté depuis le catalogue vers le rail. Dans cet exemple, le processeur suivant est utilisé :

   SIMATIC 300 => CPU-300 => CPU 315-2 PN/DP => 6ES7 315-2EH13-0AB0 => V2.6

6. Définissez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle du processeur, puis ajoutez un sous-réseau au réseau en cliquant sur le bouton New (Nouveau) dans la boîte de dialogue.

Remarque :

Vous pouvez accéder à ces paramètres et les modifier ultérieurement en effectuant un clic droit sur PN-IO, puis en sélectionnant l’option Object Properties (Propriétés de l’objet), et en cliquant sur le bouton Properties (Propriétés).