# En ligne et hors ligne

Il existe deux modes de fonctionnement de In-Sight système de vision :

- Hors ligne

  Lorsqu’il est hors ligne, l’adaptateur In-Sight propose des fonctionnalités d’édition complètes.

- En ligne

  Lorsqu’il est en ligne, l’adaptateur In-Sight est en lecture seule : le fichier projet peut être surveillé et les entrées/sorties externes sont capables d’interagir avec le système de vision.

  De plus, en état En ligne, ce mode peut également dans l’état « En pause ». Cet état peut être contrôlé par la WebHMI à l’aide de l’élément État Pause/En ligne, d’une ligne d’entrée d’E/S discrète configurée en signal Online et/ou de l’activation des bits Online et Set Paused via Signaux des communications industrielles. Tous ces signaux doivent concorder pour que le système de vision soit dans l’état En ligne.

Depuis l’adaptateur In-Sight, vous pouvez passer d’un mode à l’autre en appuyant sur le bouton pour passer En ligne, ou le bouton pour passer Hors ligne.

Remarque : Vous pouvez également passer d’un mode à l’autre à l’aide du menu Projet ou en appuyant sur la touche F5.