# Mémoires tampons d’images

Chaque système de vision In-Sight possède 6 mémoires tampons d’images pré-affectées par défaut, mais vous pouvez augmenter ce nombre dans le panneau Acquisition. Le nombre maximum de mémoires tampons d’images est de 16.

Le système de vision utilise des mémoires tampons d’images pour permettre à une acquisition de se produire pendant l’exécution du projet. Le processus de mise en mémoire tampon de l’image et d’exécution du projet est le suivant :

1. La première mémoire tampon disponible est utilisée pour l’acquisition de l’image.
2. Une fois l’acquisition terminée, une autre mémoire tampon est réservée pour l’acquisition suivante.
3. L’image qui vient d’être mise en mémoire tampon est envoyée à la feuille de calcul pour l’exécution du projet, et la mémoire tampon reste verrouillée jusqu’à ce que le projet soit exécuté.

Remarque : Après l’exécution d’un projet, la mémoire tampon contient les résultats du projet afin qu’elle puisse être envoyée à une IHM Web ou à l’interface graphique In-Sight. Une fois l’exécution du projet suivant terminée, le résultat du projet précédent libère la mémoire tampon d’images.

Ce processus dépend fortement de la complexité du projet, des limites de temps et du nombre de clients utilisant l’image, comme l’IHM Web et l’interface graphique In-Sight.

Les mémoires tampons d’images permettent de chevaucher les acquisitions et l’exécution de la feuille de calcul. La feuille de calcul peut traiter l’image suivante dès qu’elle a terminé le traitement de l’image précédente, sans avoir à attendre une autre acquisition.

Une fois que la feuille de calcul a terminé d’utiliser l’image, celle-ci est conservée suffisamment longtemps pour actualiser les éventuels clients connectés, tels que l’IHM Web ou l’interface graphique In-Sight.

Si tous les tampons d’images préaffectés sont en cours d’utilisation (par exemple, en file d’attente de la feuille de calcul ou en attente d’actualisation de l’interface graphique), les événements de déclenchement externe sont signalés comme des acquisitions manquées jusqu’à ce qu’une autre mémoire tampon d’images soit disponible.