# Ajout du Système de vision In-Sight à HW Configuration

En effectuant la procédure Importation du fichier GSD dans le catalogue, le système de vision In-Sight doit apparaître dans le catalogue sur le côté droit de la fenêtre.

Une fois que le système de vision est trouvé, procédez comme suit pour l’ajouter à HW Config :

1. Glissez et déposez le Système de vision In-Sight sur PROFINET-IO-System dans HW Config.

2. Effectuez un clic droit sur PROFINET-IO-System et sélectionnez Object Properties (Propriétés de l’objet). Décochez la case Use name in IO device / controller (Utiliser le nom de l’équipement ES / du contrôleur) le cas échéant, puis cliquez sur OK.

3. Cliquez avec le bouton droit sur le système de vision In-Sight dans HW Config, puis sélectionnez Object Properties (Propriétés de l’objet). Dans Device name (Nom du périphérique) entrez le même que celui qui a été défini pour Nom de station dans In-Sight Vision Suite à l’étape 5 de Configuration du Système de vision In-Sight.

Remarque :

Si l’option Assign IP address via IO controller (Attribuer une adresse IP via le contrôleur d’E/S) n’est pas cochée, le système conserve l’adresse IP du système de vision. Si l’option est cochée, son adresse IP est remplacée par une valeur fournie par le processeur.