# TransPatternsToFixture

Convertit une structure de données Patterns des coordonnées d’image aux coordonnées de repère. La fonction calcule la position et l’orientation des points origine de modèles en accord avec le repère spécifié.

## TransPatternsToFixture – entrées

Paramètre | Description
--- | ---
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Modèles | Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Patterns valide.
Nombre à convertir | Nombres de résultats trouvés à replacer dans les coordonnées réelles. (1 à 1024 ; par défaut = 1)

## TransPatternsToFixture – Sorties

Renvoie | Une structure Patterns traduite en coordonnées de repère, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## TransPatternsToFixture Vision Data Access functions

Les Vision Data Access functions Patterns insérées automatiquement dans la feuille de calcul sont similaires à celles automatiquement insérées par les fonctions de recherche et de tri des structure de données Patterns.