# Balises projet et système OPC UA

Les balises projet représentent une valeur enregistrée dans le fichier projet In-Sight et qui est visible pour les clients OPC UA. Ces balises sont configurables par l’utilisateur. Les balises projet sont enregistrées dans le fichier projet.

Les balises système par défaut sont toujours disponibles sur les systèmes de vision. Les systèmes de vision prennent en charge le serveur OPC UA et il est possible de les ajouter à votre configuration. Le fichier projet ne contient pas de balises système.

Balise système | Accessibilité | Type données | Description
--- | --- | --- | ---
AcquisitionCount | Lecture seule | Entier | Renvoie le nombre d’acquisitions depuis la mise en route du système de vision.
DiscreteOnline | Lecture seule | Booléen | Renvoie Faux si une ligne d’entrée discrète (configurée avec un état En ligne/Hors ligne) est définie sur le niveau bas (0). Dans le cas contraire, la valeur renvoyée est Vrai. Remarque : Le In-Sight 3800 ne possède pas d’entrée discrète configurable. Par conséquent, la balise renvoie toujours Vrai.
GuiOnline | Lecture seule | Booléen | Renvoie Vrai si l’interface graphique est réglée sur le mode En ligne (Menu Capteur > En ligne).
JobName | Lecture seule | Chaîne | Renvoie le nom du projet actif chargé dans le système de vision, si l’utilisateur a déjà enregistré le projet actif.
LiveMode | Lecture/Écriture | Booléen | Lecture : Renvoie Vrai si le système est en mode Vidéo directe. Dans le cas contraire, la valeur renvoyée est Faux. Écriture : L’écriture de toute valeur non nulle dans la balise LiveMode place le système de vision en mode Vidéo directe. L’écriture de zéro dans la balise LiveMode permet de quitter le mode Vidéo directe. Remarque : Si l’Affichage du projet d’un système de vision est ouvert dans après l’écriture de Vrai dans la balise LiveMode, In-Sight Vision Suite n’affiche pas l’image en direct et la barre d’état de la fenêtre Affichage du projet n’indique pas le mode Vidéo directe.
NativeOnline | Lecture/Écriture | Booléen | Lecture : Renvoie Faux si la commande en ligne en mode natif « SO0 » a été envoyée au système de vision. Dans le cas contraire, la valeur renvoyée est Vrai. Écriture : L’écriture de toute valeur non nulle dans la balise NativeOnline place le système de vision In-Sight hors ligne par le biais du mode natif (équivalent à l’envoi de la commande en ligne en mode natif « SO0 »). L’écriture de zéro dans la balise NativeOnline place le système de vision In-Sight en ligne (équivalent à l’envoi de la commande en ligne en mode natif « SO1 »).
En ligne | Lecture seule | Booléen | Renvoie le résultat d’un ET logique des balises suivantes : (DiscreteOnline ET NativeOnline ET GuiOnline).
DiscreteOnline | Lecture seule | Booléen | Lorsque l’une des entrées de la caméra est en ligne, la balise DiscreteOnline affiche sa valeur. Le signal contribue à l’état en ligne/en pause (pour en savoir plus, consultez la section « En ligne et hors ligne »).
GuiOnline (HMI) | Lecture seule | Booléen | Indique si le système est en pause à cause de la commande IHM.