# Event

Permet de mettre à jour la feuille de calcul en fonction de l’événement déclenchant spécifié. La fonction Event sert d’élément décisif pour la mise à jour de la feuille de calcul selon des conditions de communications déterminées.

## Event – Entrées

Paramètre | Description
--- | ---
Déclencheur | Détermine une source de déclenchement pour l’événement.
0 | Acquisition manquée | Généré lorsqu’un déclencheur d’acquisition est manqué. Les causes possibles d’un déclenchement d’acquisition manqué sont les suivantes : – un déclencheur d’acquisition est reçu au cours d’une acquisition ; – un déclencheur d’acquisition est reçu, mais aucun tampon d’images n’est disponible
1 | Feuille d’acquisition terminée | Générée à la fin de l’exécution de la feuille de calcul, initiée par l’acquisition.
2 | Dépassement d’encodeur | Le dépassement de l’encodeur se produit lorsque l’encodeur en cours de progression demande l’acquisition de la ligne suivante, mais que l’acquisition de la ligne précédente n’est pas terminée.
32 | Capture manuelle | Générée lorsque l’événement ManualAcquire a été déclenché par SetEvent, Button ou d’autres sources similaires.
100 à 107 | Discrète, 0 à 7 | Générée lorsque l’activité du signal de front montant se produit sur une ligne d’entrée discrète correspondante.
200 à 207 | Externe, 0 à 7 | Générée lorsqu’un événement externe, déclenché par l’API, est exécuté.

## Event ؎– Sortie

Renvoie | Une structure de données Event, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.