# TransEdgesToFixture

Convertit une structure Edge de coordonnées d’image en coordonnées de repère. La fonction calcule la position et l’orientation des transitions en accord avec le repère spécifié.

## TransEdgesToFixture – entrées

Paramètre | Description
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | Offset par rapport à l’origine X de l’image.
Y | Offset par rapport à l’origine Y de l’image.
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Bords | Cet argument doit faire référence à une cellule de tableur contenant une structure de données Edges valide.
Nombre à convertir | Nombres d’edges à replacer dans les coordonnées réelles. (0 à 2591 ; par défaut = 3)

## TransEdgesToFixture – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edges contenant les transitions transformées, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## TransEdgesToFixture Vision Data Access functions

Les Vision Data Access functions Edges insérées automatiquement dans la feuille de calcul sont similaires à celles utilisées pour trier et apparier des structures de données SortEdges et PairEdges.