# In-Sight – Configuration système requise

Remarque : La configuration matérielle minimale suivante s’applique aux ordinateurs connectés à un seul système de vision In-Sight à basse résolution (1 MP), s’exécutant à une vitesse de production réduite.

Nom | Configuration minimale | Configuration standard
--- | --- | ---
Espace disque | 4 Go | SSD 20 Go
RAM | 8 Go | 8 Go
Vitesse du réseau | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s
Port USB | USB 2.0 | USB 2.0
Processeur | Intel Celeron J1900 ou AMD A6-5200 | i3-6100 (ou mieux) et AMD Ryzen 3 1200 (ou mieux)
Résolution d’affichage | 1024×640 1366×768 1920×1080 | 1920×1080