# Configuration du Système de vision In-Sight

La première étape pour configurer la communication entre un système de vision In-Sight et le PLC est d’activer la communication PROFINET sur le système de vision. Pour configurer alors configurer alors le système de vision, procédez comme suit :

1. Exécutez In-Sight Vision Suite.

2. Dans le volet des périphériques, cliquez sur le système de vision que vous voulez configurer pour le sélectionner

3. Une fois le système de vision sélectionné, les utilitaires disponibles s’affichent au bas de la fenêtre In-Sight Vision Suite. Cliquez sur Industrial Ethernet pour démarrer l’utilitaire de configuration Industrial Ethernet.

4. Sélectionnez le protocole dans la liste déroulante. Une fois sélectionné, des options supplémentaires apparaissent dans la fenêtre.

5. Cochez la case , puis entrez dans la zone de texte . Une fois terminé, cliquez sur OK ou sur Redémarrage pour appliquer les changements.

Remarque : Si, avant ce changement, le système de vision a utilisé une configuration Ethernet industriel différente, le système de vision doit être redémarré à l’aide du bouton Redémarrage.