# Bits du bloc de contrôle

Le bloc de bits de Contrôle définit tous les signaux de type bits transmis par le PLC/MC pour initier une action. Le bloc de bits de Contrôle est constitué de 80 bits. Ce bloc est lu par le scanner SLMP pour y détecter des changements d’état à une fréquence définie par la propriété Intervalle d’interrogation (ms). La propriété Intervalle d’interrogation (ms) est située dans l’onglet Paramètres de la fenêtre Configuration Ethernet industriel dans In-Sight Vision Suite. Certains bits sont réservés.

L’utilisation des bits du bloc Contrôle est récapitulée dans le tableau suivant. Ce tableau présente également les bits réservés.

Remarque : Pour obtenir une description détaillée des signaux, consultez la rubrique Signaux des communications industrielles.

Octet | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
0 | Set Offline | Réservé | Execute Command | Inspection Results Ack | Buffer Results Enable | Trigger | Trigger Enable
1 | Réservé
2 | Réservé | Clear Exposure Complete | Clear Error | Initiate String Command | Set User Data
3 | External Event 7 | External Event 6 | External Event 5 | External Event 4 | External Event 3 | External Event 2 | External Event 1 | External Event 0