# TransBlobsToFixture

Convertit les coordonnées d’image d’une structure Blobs en coordonnées de repère. La fonction calcule la position et l’orientation du blob en accord avec le repère spécifié.

## TransBlobsToFixture – entrées

Paramètre | Description
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Blobs | Structure de données Blobs. Cet argument doit faire référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Blobs valide.
Nombre à convertir | Détermine le nombre d’objets blob, de la structure de données Blobs originale, à convertir en coordonnées de repère. (0 à 4096 ; par défaut = 3)

## TransBlobsToFixture – Sorties

Renvoie | Une structure de données Blobs contenant les blobs transformés, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## TransBlobsToFixture Vision Data Access functions

Les Blobs Vision Data Access functions insérées automatiquement dans la feuille de calcul sont similaires à celles insérées automatiquement par les fonctions FindBlobs et SortBlobs.