# GetConnectionStatus

Cette fonction permet d’obtenir l’état de connexion du protocole de communication spécifié.

## GetConnectionStatus – entrées

Paramètre | Description
Événement | Indique la fonction d’événement définie pour capturer l’événement d’erreur réseau. Ce paramètre doit être une référence à un événement avec horodatage, par exemple l’un des événements suivants : Une cellule contenant une fonction Event. Une cellule contenant une fonction Button.
Protocole | Indique le protocole qui fait l’objet d’une interrogation de son état. 1 = Ethernet/IP 2 = PROFINET 100 = par défaut

## GetConnectionStatus – Sorties

Renvoie | L’état de la connexion du protocole de communication spécifié, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.