# FindCurve

Recherche un segment de bord circulaire unique dans une région d’image en arc de cercle. FindCurve forme une projection unidimensionnelle de la région de l’image en additionnant les valeurs des pixels sur les arcs de cercle concentriques balayés dans le sens des abscisses positives par rapport au système de coordonnées locales de la région. Les transitions sont extraites à partir de l’image projetée.

## FindCurve – Entrées

Paramètre | Description
Image | This parameter must reference a spreadsheet cell that contains an Image data structure; by default, this parameter references A0, the cell containing the data structure. This parameter can also reference other Image data structures, such as those returned by the Image Vision Data Access functions or Fonctions de conversion de coordonnées.
Repère | Définit la région d’intérêt (ROI) par rapport à l’entrée d’un Fixture ou à la sortie du système de coordonnées de l’image d’une fonction Outils de vision. En définissant la ROI par rapport à un Repère, toute rotation ou translation de ce dernier entraînera systématiquement une rotation/translation de la ROI, le cas échéant. Le paramètre par défaut est (0,0,0), le coin supérieur gauche de l’image.
X | L’offset en X (coordonnées de l’image).
Y | L’offset en Y (coordonnées de l’image).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Région | Aussi appelé région d’intérêt (ROI), spécifie la région de l’image qui fait l’objet d’une analyse. Effectuez un double-clic sur le paramètre Région pour créer un Mode Graphiques interactifs que vous pouvez transformer et faire pivoter. Sélectionnez ce paramètre et cliquez sur le bouton Agrandir la région dans la barre d’outils Modification du projet de la feuille de propriétés pour agrandir automatiquement la région pour qu’elle couvre l’intégralité de l’image.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Largeur | La dimension le long de l’axe des x de la région.
Hauteur | La dimension le long de l’axe des y de la région.
Angle | Orientation du repère.
Courbure | Écart angulaire entre l’axe X de la région et la ligne de la limite opposée.
Remarque : Les paramètres Repère et Région doivent être ajustés en fonction des limites de l’image. S’ils sont hors limites, la fonction renvoie #ERR.
Polarité | Détermine la polarité du bord à repérer, par rapport au sens de balayage de la région Edge. La fonction ne signale que les bords de la polarité spécifiée.
0 = noir/blanc | Indique que la polarité des bords est noir/blanc.
1 = blanc/noir | Indique que la polarité des bords est blanc/noir.
2 = indifférent (par défaut) | Indique que la polarité des bords peut être soit noir/blanc, soit blanc/noir.
Chercher par | Indique la technique de sélection de bords utilisée par la fonction pour sélectionner un bord parmi plusieurs candidats.
0 = meilleur score (par défaut) | Indique que le bord avec le score le plus élevé est priorisé.
1 = premier bord | Indique que le premier bord détecté est priorisé.
2 = dernier bord | Indique que le dernier bord détecté est priorisé.
Score minimum | Indique le contraste minimum de bord acceptable (compris entre 0 et 100 ; par défaut = 25). La valeur de contraste est normalisée à partir de l’histogramme des niveaux de gris dans la région, sur une échelle de 0 à 100. La fonction rejette tous les bords dont le score de contraste est en dessous de cette valeur.
Normalisation du score | Indique si les scores des bords seront normalisés par rapport à l’histogramme des niveaux de gris de la région. Lorsque l’option Normalisation du score est activée, les scores bruts de bords sont normalisés par le contraste maximal trouvé dans la région de l’image à l’aide de la formule suivante : Score = (score brut de bord) x (100/contraste maximum) Le score brut du bord est la différence de niveau de gris au niveau du bord, tandis que le contraste maximum correspond à la différence entre le niveau de gris maximum et minimum (0 à 255) dans la région de l’image. Lorsque l’option Normalisation du score est désactivée, les bords à faible contraste obtiennent un score inférieur à celui des bords à fort contraste. La formule suivante est utilisée : Score = (score brut de bord) x (100/255)
0 = OFF | Ne normalise pas le score.
1 = ON (par défaut) | Normalise le score.
Astuce : Ce paramètre permet de rechercher les bords dans des régions à faible contraste. Désactivez ce paramètre si vous êtes certains que les bords à détecter présentent un contraste élevé.
Gamme d’écart angulaire | Détermine la tolérance de la fonction par rapport à la rotation du bord (0 à 10 ; 0 par défaut). Cette fonction trouve les bords en dehors de la tolérance indiquée, mais sa précision peut être plus faible. Remarque : Définir une valeur supérieure à 0 pour ce paramètre réduit la vitesse de la fonction. Ce paramètre est actuellement ignoré. La Tolérance angulaire maximale de 10 est toujours autorisée au sein d’un segment circulaire.
Largeur des bords | Détermine la distance de pixels (1 à 50 ; 3 par défaut) au delà de laquelle on est en présence d’une transition. La Largeur des transitions est utilisée pour filtrer l’image avant l’extraction des transitions.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques superposés de FindCurve sur l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Tous les graphiques sont masqués, sauf si la cellule contenant la fonction FindCurve est la cellule active dans la feuille de calcul.
1 = graphiques de résultats uniquement | Le bord en arc de cercle est toujours affiché.
2 = graphiques d’entrées et de résultats | La région d’image d’entrée et le bord en arc de cercle sont toujours affichées.
3 = afficher tout : entrée, résultat et graphique | La région d’image d’entrée, le bord en arc de cercle et le graphique de résultat de bord sont toujours affichés. Remarque : Le graphique de résultat de bord est une fenêtre ancrable. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Éditeur de feuille de calcul – Graphiques.

## FindCurve – Sorties

Renvoie | Une structure de données Edge contenant un segment de bord en arc de cercle, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction FindCurve est insérée dans une cellule pour la première fois. Les Vision Data Access functions Edges suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :
Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
CentX | GetX(Edges, 0, 0) | L’abscisse du centre de courbure.
CentY | GetY(Edges, 0, 0) | L’ordonnée du centre de courbure.
StartX | GetX(Edges, 0, 1) | Abscisse du premier point de terminaison.
StartY | GetY(Edges, 0, 1) | Ordonnée du premier point de terminaison.
EndX | GetX(Edges, 0, 2) | Abscisse du second point de terminaison.
EndY | GetY(Edges, 0, 2) | Ordonnée du second point de terminaison.
Rayon | GetRadius(Edges, 0) | Rayon de l’arc de cercle.
Score | GetScore(Edges, 0) | Score du contraste de la transition. Le score est positif pour les transitions noir/blanc et négatif pour les transitions blanc/noir.