# Set Online

Fait passer le capteur In-Sight en mode en ligne ou hors ligne.

Remarque :

- Cette commande ne peut pas placer le capteur In-Sight en mode en ligne si le capteur a été mis hors ligne manuellement depuis l’interface utilisateur In-Sight Explorer ou par un signal Discrete Input.
- L’application In-Sight Explorer envoie des commandes Set Online aux capteurs In-Sight pour exécuter des fonctions d’administration, telles que la sauvegarde et la restauration.

## Set Online – entrées

Syntaxe : SO[ent]

Paramètre | Description
--- | ---
Entier | 0 = Règle le capteur In-Sight sur "Hors ligne". 1 = Règle le capteur In-Sight sur "En ligne".

## Set Online – sorties

Returns a status code. The status codes are:

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | La valeur donnée à Ent est hors tolérance ou n’est pas un entier valide.
-2 | La commande n’a pas pu être exécutée.
-5 | L’indicateur de communications signale un succès mais le capteur n’est pas passé en ligne car le capteur est réglé hors ligne manuellement, par le biais de l’interface utilisateur In-Sight Explorer ou un signal Discrete I/O.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Exemple : Mettre le capteur In-Sight en mode "En ligne"

Pour faire passer un capteur In-Sight en ligne, exécutez la commande suivante : SO1

Le capteur In-Sight répond avec un code d’état de 1, ce qui indique que le capteur a été placé en ligne avec succès.

## Exemple : Mettre le capteur In-Sight en mode "Hors ligne"

Pour faire passer un capteur In-Sight hors ligne, exécutez la commande suivante : SO0

Le capteur In-Sight répond avec un code d’état de 1, ce qui indique que le capteur a été placé hors ligne avec succès.