# Image Vision Data Access functions

Cette rubrique liste les Vision Data Access functions qui font référence à une structure de données Image comme premier paramètre.

Fonction | Description
--- | ---
GetArea(Image, [Index]) | Renvoie le nombre de pixels traités dans une zone. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetBrightPixelCount(Image) | Renvoie le nombre de pixels au-dessus du seuil. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetDarkPixelCount(Image) | Renvoie le nombre de pixels en dessous du seuil. La structure Image doit être créée par une fonction FindCircleDefects.
GetHeight(Image, [Index]) | Renvoie une valeur de hauteur.
GetPixelValue(Image, Repère, Point) | Renvoie le niveau de gris, compris entre 0 et 255, d’un point spécifié dans une image.
GetRegion(Image) | Renvoie une structure de données Region contenant les coordonnées de la région de la fonction Image référencée. La sortie peut être utilisée comme référence de paramètre Région externe pour les Outils de vision qui prennent en charge le paramètre Région externe.
GetString(Image) | Renvoie la chaîne envoyée à un système In-Sight esclave lorsqu’il reçoit un signal de déclenchement réseau d’un système In-Sight maître. La structure de données Image par défaut dans la cellule A0 du système maître doit contenir une chaîne dans son paramètre Données maître.
GetThresh(Image) | Renvoie la valeur de seuil binaire actuelle. La fonction GetThresh doit faire référence à une structure de données Image créée par la fonction Filter (le type de filtre doit être défini sur Binariser, Distance en niveaux de gris ou Accentuer).
GetWidth(Image, [Index]) | Renvoie une valeur de largeur.
GetX(Image, [Index1], [Index2]) | Renvoie l’abscisse.
GetY(Image, Index) | Retourne l’ordonnée.
GetPoint3DFrom2D(Image, X, Y) | Renvoie une structure de points 3D à partir de la coordonnée 2D dans l’espace des pixels sur une carte des hauteurs. La fonction affiche une erreur si la forme d’arrière-plan ne se trouve pas au bas de la région, les coordonnées données sont hors tolérance ou s’il n’y a aucun point dans la région d’intérêt. Remarque : La structure de point 3D est en unités réelles, en mm. Remarque : Si le point n’a pas de données Z (données manquantes dans le nuage de points en raison des ombres), la fonction renvoie la structure de points 3D et la composante Z est 0 (plan Y=0).