# Mappage des composants d’attributs des données d’assemblage d’E/S

Le tableau suivant regroupe les informations de mappage des attributs des données d’assemblage d’E/S d’un système de vision In-Sight :

Nom du composant de données | Classe | Numéro d’instance | Attribut
--- | --- | --- | ---
Nom | Valeur | Nom | Nombre
Set Offline | Vision | 78 Hex | 1 | SetOffline | 8
Trigger Enable | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTriggerEnable | 9
Trigger | Vision | 78 Hex | 1 | AcqTrigger | 10
Buffer Results Enable | Vision | 78 Hex | 1 | BufferResultsEnable | 13
Soft Event N | Vision | 78 Hex | 1 | Bit SoftTrigger N | 18
Online | Vision | 78 Hex | 1 | Online | 6
Offline Reason | Vision | 78 Hex | 1 | OfflineReason | 7
Trigger Ready Trigger Ack Exposure Complete Missed Acquisition | Vision | 78 Hex | 1 | AcqStatusRegister | 11
User Data | Vision | 78 Hex | 1 | UserData | 12
System Busy Inspection Completed Results Buffer Overrun Results Valid | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionStatusRegister | 14
Inspection ID Inspection Data | Vision | 78 Hex | 1 | InspectionResults | 16