# Chargement d’un projet via un PLC Ethernet/IP

Effectuez les étapes suivantes pour modifier le projet en cours d’exécution sur le site système de vision via un PLC RSLogix.

1. Si vous ouvrez un nouveau projet, placez d’abord le système de vision dans l’état en réglant le bit Set Paused sur haut.

2. Utilisez l’ID de commande applicable dans le bloc de commande pour lancer le changement de projet/de recette.

   Nom | Command ID (Hex) | Command ID (Dec)
   --- | --- | ---
   Load Job by Name | 0x4000 | 16384
   Load Job by ID | 0x0-0x3E7 | 0-999

3. Si vous effectuez l’action Load Job by Name , écrivez le nom du projet (sans l’extension *.jobx) dans le bloc de commande Données utilisateur.

   Remarque : Le nom du projet doit se terminer par un zéro (c’est-à-dire qu’un 0 doit être ajouté dans l’octet suivant immédiatement le nom du projet).

4. Activez le bit de Execute Command dans le bloc de commande en déclenchant le bit 4 de l’octet 0, comme indiqué ci-dessous.

5. Attendez que le bit Command Completed ou Command Failed soit activé (Bit 6 ou 5 de l’octet 1, respectivement).

6. Une fois que le bit Command Completed ou Command Failed est détecté, effacez le bit Execute Command. De même, si vous avez précédemment mis le système de vision en état En pause, effacez également le bit Set Paused pour mettre le système de vision .