# TransFixtureToPixel

Convertit les coordonnées de repère d’un point en coordonnées de pixels.

## TransFixtureToPixel – entrées

Paramètre | Description
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | Offset par rapport à l’origine X de l’image.
Y | Offset par rapport à l’origine Y de l’image.
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Point | Détermine les coordonnées du point, dans des coordonnées de repère.
X | Abscisse du point à partir de l’origine du repère.
Y | Ordonnée du point à partir de l’origine du repère.
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques TransFixtureToPixel superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le point n’est pas affiché, sauf si la cellule contenant la fonction TransFixtureToPixel est en surbrillance dans le tableur.
1 = graphiques de résultats uniquement | Le point est toujours affiché.

## TransFixtureToPixel – Sorties

Renvoie | Une structure de données ou Point contenant le point transformé, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.
Résultats | Un tableau de résultats est créé dans la feuille de calcul lorsque la fonction est insérée dans une cellule pour la première fois.

## Fonctions Vision Data Access TransFixtureToPixel

Les Vision Data Access functions Structures suivantes sont automatiquement insérées dans la feuille de calcul pour créer le tableau de résultats :

Label | Fonction | Description
--- | --- | ---
X | GetX(Point) | Abscisse du point transformé.
Y | GetY(Point) | Ordonnée du point transformé.