# Reset (Reboot)

Réinitialise le système de vision In-Sight. Cette commande est similaire à l’arrêt puis au redémarrage physique du système de vision.

## Reset (Reboot) – entrées

Syntaxe : RT

## Reset (Reboot) – sorties

Renvoie un code d’état suivi d’une terminaison de ligne et des lignes de données de paramétrage. Le seul code d’état renvoyé est

Codes d’état | Description
--- | ---
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Exemple de réinitialisation du système

Pour réinitialiser le système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : RT

Le système de vision In-Sight est réinitialisé avec succès et aucun code d’état n’est renvoyé.