# Configuration PLC EtherNet/IP

Le système de vision In-Sight prend en charge EtherNet/IP, un protocole de niveau application, implémenté tout en haut des couches Ethernet TCP/IP et UDP/IP. Il partage son modèle d’objet avec ControlNet et DeviceNet via le Protocole industriel commun (CIP).

EtherNet/IP fournit une variété d’options de messages et services pour le transfert de données et d’E/S sur Ethernet. Tous les périphériques sur un réseau Ethernet/IP présentent leurs données au réseau comme des séries de valeurs de données appelées attributs. Les attributs peuvent être regroupés avec d’autres valeurs de données dans des ensembles appelés Assemblages.

Effectuez les étapes suivantes pour activer EtherNet/IP :

1. Exécutez In-Sight Vision Suite. Dans le volet des périphériques (1), sélectionnez le système de vision que vous voulez configurer, puis cliquez sur le bouton Industrial Ethernet dans l’onglet Utilitaires (2).

   La boîte de dialogue Configuration de Industrial Ethernet apparaît alors.

   Astuce :
   - If you are already connected to a système de vision, and have the In-Sight adapter open, click the (Home) button at the top left corner of the application window to switch to the In-Sight Vision Suite interface. After that, select the système de vision you want to configure and open the Network Settings dialog as described above.
   - You cannot configure système de visions that you are already connected to (in other words, for which the In-Sight adapter window is already open). The available utilities (including the Network Settings utility) are enabled only if you are not connected to that device.

2. Dans le menu déroulant, sélectionnez Ethernet/IP comme protocole à utiliser. Cliquez sur OK pour appliquer vos modifications.

   Astuce : Si vous modifiez ce paramètre d’un autre protocole (tel que PROFINET) à Ethernet/IP, la boîte de dialogue peut vous inviter à redémarrer système de vision.

3. Installez le fichier EDS (Electronic Data Sheets) pour le système de vision, qui est installé avec le logiciel In-Sight. Consultez la rubrique Installation des fichiers EDS pour obtenir des instructions détaillées.

4. Installez l’application RSLogix5000 ou Studio5000 sur le même PC que celui sur lequel le logiciel In-Sight est exécuté.

5. Configurez le logiciel Rockwell de manière à ce qu’il reconnaisse In-Sight système de vision. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Établissement de la connexion depuis le profil généré par EDS.

6. Consultez la rubrique Obtenir des données depuis un système de vision In-Sight pour en savoir plus sur la façon de récupérer des données d’un système de vision In-Sight et les envoyer vers un PLC ControLogix.
7. Consultez la rubrique Envoyer des données sur un système de vision In-Sight pour en savoir plus sur la façon d’envoyer des données depuis un PLC ControLogix vers un système de vision In-Sight.