# Désactiver la mise hors tension de la carte réseau

Suivez les étapes suivantes pour empêcher Windows de mettre hors tension les cartes réseau du poste et ainsi assurer une communication ininterrompue entre le Cognex Security Service 3 et le Cognex Security Dongle.

1. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques de Windows.

   Astuce : La façon la plus rapide de le faire est d’utiliser la boîte de dialogue Rechercher (le bouton ), et d’entrer Gestionnaire de périphériques.

2. Développez le nœud Cartes réseau (A), et effectuez un clic droit sur la carte réseau que vous utilisez. Cliquez sur l’option Propriétés (B).

3. Cliquez sur l’onglet Gestion de l’alimentation de la boîte de dialogue qui s’affiche, puis décochez l’option Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie. Cliquez sur OK pour appliquer la modification.