# Configuration du PLC SLMP

In-Sight prend en charge SLMP, un protocole usuel permettant d’établir des liaisons transparentes entre des équipements CC-Link IE et TCP/IP. Ce protocole est utilisé par l’application pour communiquer avec les PLC/MC Mitsubishi des séries iQ-Q et FX présents sur le réseau. À l’inverse des communications Ethernet/IP et PROFINET, la communication SLMP entre In-Sight et les PLC/MC est initiée par le système de vision.

Procédez comme suit pour activer le protocole SLMP dans In-Sight.

1. Exécutez In-Sight Vision Suite et ouvrez l’utilitaire Industrial Ethernet dans la fenêtre Utilitaires.
2. Sélectionnez SLMP dans la liste déroulante. La boîte de dialogue des paramètres du protocole ainsi que les onglets Adressage du périphérique s’affichent alors. Configurez la connexion en respectant les propriétés de votre réseau local. Consultez la rubrique Industrial Ethernet – Paramètres SLMP de l’aide In-Sight Vision Suite pour en savoir plus.
3. Installez l’application GX Works sur le même PC que In-Sight Vision Suite.
4. Lancez l’application GX Works et configurez le système de vision In-Sight pour qu’il puisse communiquer avec le PLC/MC Mitsubishi. Consultez le manuel d’utilisation de GX Works pour plus d’informations.