# Load File

Charge le projet spécifié de la mémoire flash du système de vision In-Sight.

Remarque :

Le système de vision In-Sight doit être hors ligne.

## Load File – entrées

Syntaxe : LF[nomdufichier]

Entrée | Description
--- | ---
Nom du fichier | Nom du projet. La commande s’exécutera avec ou sans l’extension du fichier .JOBX.

## Load File – sorties

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | La commande a été exécutée avec succès.
0 | La commande est inconnue.
-1 | Le nom du fichier manque.
-2 | Échec de chargement du projet, le système est en ligne ou le fichier est introuvable.
-4 | La mémoire du système de vision est insuffisante.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Load File – exemple

Pour charger "Product" comme le projet actif sur le système de vision In-Sight, exécutez la commande suivante : LF1job.jobx

Le capteur In-Sight répond par 1, ce qui indique que le projet a été chargé avec succès et est actif.