# Création de variables de surveillance

Procédez comme suit pour créer les variables de surveillance :

1. Dans le volet de l’arborescence du projet, allez à l’emplacement suivant :

   Système de vision => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => PLC tags (Balises PLC)

2. Double-cliquez sur Add new tag table (Ajouter un nouveau tableau de balise). Cela ajoute Tag table_1 : double-cliquez dessus pour l’ouvrir.

3. Ouvrez l’onglet en haut de l’écran pour vérifier les adresses Q et I à utiliser pour chaque module.

4. Ouvrez Tag table_1, et remplissez-le en fonction du contenu de l’onglet , puis enregistrez le projet. Cela est nécessaire pour voir les noms des variables lors de leur surveillance.

5. Dans le volet de l’arborescence du projet, allez à l’emplacement suivant :

   Système de vision => PLC_1 [CPU 1211C DC/DC/DC] => Watch and force tables

6. Double-cliquez sur Add new watch table (Ajouter un nouveau tableau de surveillance). Cela ajoute Watch table_1 : double-cliquez dessus pour l’ouvrir.

7. Remplissez la colonne Adress (Adresse) comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Cognex recommande de remplir d’abord la colonne Name (Nom), car les colonnes Address (Adresse) et Display format (Format d’affichage) doivent être remplies automatiquement au moment de leur sélection, selon valeurs configurées à l’étape 4. Enregistrez ces valeurs pour une utilisation ultérieure.

8. Cliquez sur l’icône Monitor all (Surveiller tout) pour que la valeur dans la colonne Monitor value (Surveiller valeur) soit mise à jour de façon périodique et que les changements provenant du système de vision puissent être surveillés. Dans ce cas, pour modifier une variable, entrez la nouvelle valeur dans la colonne Modify value (Modification), puis cliquez sur l’icône Modify all selected values once and now (Modifier toutes les valeurs sélectionnées maintenant).