# Installation des fichiers EDS

Les fiches techniques électroniques (EDS) sont des fichiers texte utilisés par divers outils de configuration de réseau pour identifier les équipements de système de vision In-Sight sur un réseau. Ces fichiers EDS sont ensuite importés dans le logiciel adéquat. Utilisez l’outil d’installation matériel EDS comme décrit ci-après pour installer le fichier EDS fourni avec votre système de vision In-Sight.

Remarque : Utilisez le fichier d’installation EDS de Logix5000 à la place du fichier d’installation disponible avec RSLinx.

1. Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Rockwell Software > EDS Hardware Installation Tool dans le menu Démarrer de Windows pour exécuter le logiciel. L’outil d’installation matériel Rockwell Automation Hardware Installation Tool Automation s’exécute.

2. Cliquez sur le bouton Ajouter.

3. Sélectionnez Register a directory of EDS files (Enregistrer un répertoire de fichiers EDS). Ensuite, cliquez sur le bouton Parcourir pour vous rendre dans le sous-répertoire EDS de l’installation In-Sight Vision Suite :

       C:\Program Files\Cognex\In-Sight\In-Sight Vision Suite Editors\In-Sight\In-Sight 23.1.0\FFP\EDS

   Cliquez sur Suivant une fois que vous avez sélectionné le fichier EDS.

4. Confirmez le fichier EDS que vous voulez installer, puis cliquez sur Suivant.

5. L’étape Change Graphic Image (Modifier l’image) apparaît. Cliquez sur Suivant pour continuer.

6. La fenêtre Final Task Summary (Récapitulatif de la tâche) s’affiche alors. Cliquez de nouveau sur Suivant pour continuer.

7. Cliquez sur Terminer pour finaliser l’installation du fichier EDS.

8. Enfin, cliquez sur Quitter pour fermer l’outil Hardware Installation Tool.

Remarque :

Le fichier EDS comprend les informations suivantes :

- Nom du produit : Le type de système de vision (tel que la In-Sight 3800).
- Numéro de catalogue : Le numéro de catalogue du système de vision.
- Type de produit : La gamme de produits du Système de vision In-Sight.