# Volet Acquisition

Dans le volet Acquisition, vous pouvez régler différents paramètres pour l’acquisition de l’image suivante. Pour ouvrir le volet, cliquez sur Acquisition dans le coin inférieur droit.

Éléments de la barre d’action concernant l’acquisition :

Icône | Nom | Action
--- | --- | ---
| Annuler | Annule la dernière action.
| Rétablir | Rétablit la dernière action.
| Réinitialiser le paramètre | Permet de réinitialiser les paramètres aux valeurs de propriété utilisées lors de votre première connexion au périphérique.
| Réinitialiser l’acquisition | Permet de restaurer tous les paramètres d’acquisition par défaut.
| Afficher/masquer les paramètres sans effet | Permet d’afficher les paramètres qui n’ont actuellement aucun effet.

Paramètres d’acquisition :

Section | Paramètre | Description | Valeurs
--- | --- | --- | ---
Déclencheur | Type de déclenchement | Définit le type de signal de déclenchement qui initie l’acquisition d’image. | Unique : Un événement déclencheur externe déclenche le début d’une acquisition et d’une inspection.
Automatique : Les acquisitions et les inspections ont lieu périodiquement. Remarque : La feuille Acquisition permet de déterminer si une image a été envoyée à la feuille d’inspection.
Intervalle de déclenchement (ms) (S’affiche uniquement pour un Type de déclenchement Automatique) | Définit la durée, en millisecondes, entre deux acquisitions lorsque le type de déclenchement sélectionné est Automatique. | [0, 10000]
Antirebond (ms) (S’affiche uniquement pour un Type de déclenchement Unique) | Définit le temps, en millisecondes, pendant lequel le déclenchement de la caméra doit être maintenu pour qu’une acquisition se produise. | [0, 10]
Délai (ms) (S’affiche uniquement pour un Type de déclenchement Unique) | Définit le délai entre la réception du déclenchement d’acquisition d’une image et le début de l’acquisition par le système de vision. | [0,10000]
Général | Exposition (ms) | Définit la durée d’exposition. Lorsque le système de vision reçoit un signal de déclenchement d’acquisition d’image, la lumière est intégrée dans le capteur d’image pendant la durée indiquée. Remarque : La valeur d’exposition maximale varie en fonction des capacités de l’éclairage connecté. | [0, 6.5]
Ignorer l’exposition max. | Permet de définir la durée d’exposition à des valeurs supérieures au réglage maximal recommandé. Remarque : Lorsqu’elle l’option est activée, si le temps d’exposition dépasse les capacités de l’accessoire d’éclairage, ce dernier est désactivé avant la fin de l’exposition. | [Activé, Désactivé]
Offset | Éclaire l’image de manière additive. Augmente les zones sombres, mais réduit le détail des zones claires. Utile en association avec Gain. | [0, 255]
Gain | Éclaire l’image de manière multiplicative. Augmente les zones sombres, mais réduit le détail des zones claires et augmente le bruit de l’image. Utile en association avec Offset. | [1x, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x]
Orientation | Définit l’orientation à laquelle In-Sight traite l’image acquise. | [Normale, Image miroir horizontale, Tournée verticalement, Rotation à 180 degrés]
Mémoires tampons d’images | Définit le nombre de tampons d’images alloués pour l’acquisition. Conseils relatifs à la configuration du tampon d’images : Le premier tampon disponible est destiné à l’acquisition d’images. Une fois l’acquisition terminée, un autre tampon est verrouillé en vue de l’acquisition suivante. L’image en mémoire tampon est envoyée au projet pour exécution. Le tampon reste verrouillé jusqu’à ce que le projet soit exécuté. Certaines fonctions (par exemple, WriteImage) peuvent conserver un tampon verrouillé après l’exécution du projet : dans ce cas, le projet peut recevoir une autre image en tampon même si le tampon d’une fonction est verrouillé. Les images tampons sont mises en attente si un projet est en cours d’exécution ou si des images vont être affichées (depuis In-Sight Spreadsheet ou l’IHM). | [6, 25]
Taille de l’image | Ligne de départ | Définit la première ligne à transférer du capteur d’image vers la mémoire du système de vision. | [0,1079]
Nombre de lignes | Définit le nombre de lignes provenant du capteur d’image à transférer vers la mémoire du système de vision. | [1,1080]
Éclairage | Mode | Définit le dispositif d’éclairage. | [Désactivé, Éclairage intégré, Éclairage externe]
Intensité | Indique l’intensité du dispositif d’éclairage. | [0, 100]
Toujours actif | Si l’option est activée, le dispositif d’éclairage est activé en permanence. | [Désactivé, Activé]
Départ du stroboscope (S’affiche uniquement en mode Éclairage externe) | Indique quand le stroboscope doit se déclencher. | [Déclenchement de la caméra, début de l’acquisition]
Polarité du stroboscope (S’affiche uniquement en mode Éclairage externe) | Définit le signal de déclenchement du stroboscope. | [Bas, Haut]
Séries activées (S’affiche uniquement en mode Éclairage intégré) | Cochez ou décochez les cases à l’intérieur des séries présentées sur l’image pour activer ou désactiver chacune d’elles. Remarque : Les images des séries varient en fonction du matériel d’éclairage installé sur système de vision. |
Couleur d’éclairage (S’affiche uniquement en mode Éclairage intégré) | Définit la couleur de l’éclairage. | [BLANC, ROUGE, VERT, BLEU]
Mise au point Remarque : Les options de mise au point s’affichent uniquement lorsqu’une optique liquide est installée sur le système de vision. | Distance de mise au point (mm) | Distance de mise au point en millimètres. | [65, 4043]
Région de mise au point | Définit la taille et la position de la région de mise au point de l’objectif. Cliquez sur le bouton Modifier pour configurer. |
Mise au point auto | Un seul bouton pour régler automatiquement la mise au point en fonction des paramètres de luminosité actuels. |
High Dynamic Range | Mode HDR | Active ou désactive le traitement HDR (High Dynamic Range). | [Aucun, HDR, HDR+] Remarque : HDR+ est uniquement disponible sur les modèles IS3800. HDR n’est pas disponible sur les unités avec couleur.