# Configuration de la fonction WriteData

La fonction WriteData vous permet d’écrire des données dans un fichier ou d’ajouter une chaîne de données à un fichier sur un périphérique local ou un serveur FTP. Vous pouvez utiliser cette fonction pour enregistrer les résultats de données et les afficher dans un fichier.

Remarque : Vous pouvez enregistrer le fichier à l’emplacement de stockage sélectionné, en état En ligne ou Hors ligne.

La section suivante décrit comment configurer la fonction WriteImage pendant une connexion à un système de vision In-Sight.

1. Connectez-vous au système de vision In-Sight.

2. Insérez la fonction WriteData dans la feuille de calcul. La feuille de propriétés WriteData s’affiche alors. Configurez les paramètres suivants en utilisant les valeurs par défaut pour les autres paramètres.

   - Données : Entrez une chaîne de caractères ou référence à une cellule contenant une chaîne de caractères que vous souhaitez ajouter à un fichier ou écrire dans ce dernier. Dans cet exemple, le paramètre Données fait référence à la cellule C0, configurée comme suit : Stringf("Chaîne test.\r\n")
   - Nom du fichier : Entrez un nom de fichier pour votre fichier de données.

3. Après avoir configuré les paramètres, cliquez sur OK pour fermer la feuille de propriétés. La structure de données WriteData est insérée dans la feuille de calcul.

4. Déclenchez le système de vision.

5. Un fichier de données (InSight.txt) est stocké sur le périphérique In-Sight. Le texte "Chaîne de caractères" y est ajouté.

6. Si vous déclenchez à nouveau le système de vision, une autre chaîne "Chaîne de caractères" est ajoutée dans le fichier.

7. Utilisez un logiciel FTP pour afficher les fichiers. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Afficher les fichiers stockés sur un périphérique In-Sight.

Remarque :

- Pour plus d’informations sur chaque réglage de paramètre, consultez la fonction WriteData.
- Si vous souhaitez envoyer les fichiers vers la carte SD sur le périphérique In-Sight, entrez sdcard dans le champ Chemin d’accès du fichier.
- Si vous souhaitez envoyer les fichiers sur un serveur FTP, réglez Stockage sur Serveur FTP et entrez l’adresse du serveur (Serveur), le Nom d’utilisateur et le Mot de passe dans les champs correspondants.

## Emplacements de stockage

L’emplacement d’enregistrement dépend du périphérique connecté et du paramètre Stockage de la fonction.

Paramètre Stockage | Périphérique connecté | Emplacement d’enregistrement
--- | --- | ---
Périphérique local | Périphérique In-Sight | Périphérique In-Sight Carte SD insérée dans le périphérique In-Sight Remarque : Vous devez utiliser un logiciel FTP, le client FileZilla par exemple, pour afficher les fichiers. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Afficher les fichiers stockés sur un périphérique In-Sight. Si vous stockez des fichiers sur une carte SD, assurez-vous d’insérer la carte SD avant d’exécuter le projet. Si l’emplacement de stockage configuré est sur la carte SD et cette dernière n’est pas insérée, le projet enregistrera les fichiers dans le répertoire /sdcard de la mémoire flash interne.
PC | PC Remarque : L’enregistrement sur un PC est uniquement possible avec un serveur FTP.
Serveur FTP | Tout périphérique | Serveur FTP spécifié