# Set Event and Wait

Déclenche un événement spécifique et attend la fin de l’exécution de la commande pour renvoyer une réponse.

Remarque :

Le système de vision In-Sight doit être en ligne.

## Set Event and Wait – entrées

Syntaxe : SW[ent]

Paramètre | Description
--- | ---
Entier | Code d’événement à définir. 0 à 7 = Spécifie un événement externe (Externe 0, Externe 1 ... Externe 7). 8 = Acquiert une image et met à jour la feuille de calcul de l’. Cette option implique de définir le paramètre Mode de déclenchement, de la fonction AcquireImage, sur Unique.

## Set Event and Wait – Sorties

Renvoie un code d’état. Les codes d’état sont :

Codes d’état | Description
--- | ---
1 | L’exécution de la commande a réussi.
0 | La commande est inconnue.
-1 | Le numéro est hors-limites (entre 0 et 8) ou n’est pas un entier.
-2 | L’exécution de la commande échoue ou le capteur est en état Hors ligne.
-6 | L’utilisateur ne dispose pas de l’accès complet nécessaire à l’exécution de la commande.

## Set Event and Wait – exemple

La commande pour déclencher l’événement externe 0 est SW0. Aucune réponse n’est envoyée tant que l’exécution de la commande n’est pas terminée.