# Téléchargement de la configuration dans le PLC

Une fois que le système de vision In-Sight a été ajouté à la configuration matérielle, téléchargez-le sur le PC en procédant comme suit :

1. Enregistrez et compilez le projet en cliquant sur le menu Station dans la fenêtre HW Config, puis en sélectionnant Save and Compile (Enregistrer et compiler).

2. Cliquez sur le menu PLC et sélectionnez Download (Télécharger) pour démarrer le téléchargement.

   Remarque :

   Si le PLC possède la même adresse IP que celle définie dans HW Config, il doit être visible dans la fenêtre Select Node Address (Sélectionner l’adresse du nœud). Sinon, cliquez sur le bouton View (Afficher) pour ouvrir la liste des processeurs disponibles sur le réseau, sélectionnez celui qui convient, puis cliquez sur OK.

3. Confirmez autant de fois que nécessaire et le téléchargement doit se terminer avec succès.