# Impression du modèle de calibrage depuis boîte de dialogue Imprimer la grille

Remarque :

- Utilisez la fonctionnalité d’impression de la grille uniquement dans le cas de mesures et d’expérimentations grossières, et non dans les applications qui nécessitent un degré élevé de précision (un modèle de calibrage élaboré avec précision est nécessaire pour ces types d’applications).
- Vous devez sélectionner un In-Sight 2800 ou un In-Sight 3800 dans la liste des périphériques afin que le bouton Calibrage avec une grille s’affiche.

1. Ouvrez In-Sight Vision Suite.

2. Cliquez sur le bouton Imprimer la grille de calibrage.

3. Définit les valeurs de la grille.

   - Type de grille : vous avez le choix entre deux types de damiers.

     - Damier, avec point de calibrage
     - Damier, sans point de calibrage
   - Espacement de la grille : vous pouvez choisir la taille de la grille. La valeur par défaut est 10.
   - Unités de la grille : vous pouvez choisir l’unité de mesure de la grille. La valeur par défaut est en millimètres.

4. Cliquez sur le bouton Imprimer.

5. Placez la grille imprimée devant la caméra.