# TransFixtureToWorld

Convertit les coordonnées de pixels d’un repère en coordonnées réelles.

Remarque : La sortie d’un outil de vision, lorsqu’il s’agit d’un rapport en coordonnées réelles, ne peut pas être utilisée comme une entrée de repère ou de région d’un autre outil de vision.

## TransFixtureToWorld – Entrées

Paramètre | Description
Calib | Une référence à une cellule de feuille de calcul contenant une structure de données Calib valide.
Repère | Détermine le système de coordonnées du repère.
X | L’offset en X de l’origine (coordonnées du repère).
Y | L’offset en Y de l’origine (coordonnées du repère).
Thêta | La rotation par rapport à l’axe X de l’image, dans le système de coordonnées de l’image (+/-360 degrés dans le sens horaire).
Afficher | Détermine le mode d’affichage des graphiques TransPixelToWorld superposés à l’image.
0 = masquer tout (par défaut) | Le repère est masqué, sauf si la cellule contenant la fonction TransPixelToWorld est en surbrillance dans le tableur.
2 = graphiques d’entrée uniquement | Le repère est toujours affiché.

## TransFixtureToWorld – Sorties

Renvoie | Une structure de données Fixture contenant le repère transformé, ou #ERR si l’un des paramètres d’entrée est incorrect.