# État

Insère un élément simulant une LED d’état dans le tableur. La cellule État affiche la valeur spécifiée sous forme de LED rouge, jaune ou verte avec une légende pour chaque couleur.

## État – entrées

Paramètre | Description
État | Fait référence à une cellule pour en surveiller l’état.
Label | Le texte qui s’affiche lorsque la valeur de l’état est positive, zéro ou négative.
Valeur de l’état |  |
Positif | > 0 | Indique le texte à afficher lorsque l’état est positif.
Zéro | = 0 | Indique le texte à afficher lorsque l’état est égal à zéro.
Négatif | < 0 | Indique le texte à afficher lorsque l’état est négatif.
Couleur | La couleur de la LED qui s’affiche lorsque la valeur de l’état est positive, zéro ou négative.
Valeur de l’état |  | Couleur de LED
Positif | > 0 | Indique la couleur de LED à afficher lorsque l’état est positif. Couleur par défaut = 0x00ff00, Vert ; Max = 0xffffff
Zéro | = 0 | Indique la couleur de LED à afficher lorsque l’état est égal à zéro. Couleur par défaut = 0xffff00, Jaune ; Max = 0xffffff
Négatif | < 0 | Indique la couleur de LED à afficher lorsque l’état est négatif. Couleur par défaut = 0xff0000, Rouge ; Max = 0xffffff
Remarque : Les couleurs nommées peuvent être sélectionnées à l’aide du sélecteur de couleurs dans la Feuille de propriétés. La couleur peut également être spécifiée comme Références à des cellules vis-à-vis d’une autre cellule. Elle renvoie alors une valeur de couleur sous la forme d’un nombre 24 bits. Compte tenu des valeurs rouge, vert et bleu comprises entre 0 et 255, une valeur de couleur RVB peut être calculée à l’aide de la formule (rouge * 65536) + (vert * 256) + bleu. Exprimé en hexadécimal, au format 0xRRGGBB. Par exemple, la constante hexadécimale 0xFF8020 se traduit par : rouge=255, vert=128, bleu=32.